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一、产品用途
实验室箱式电阻炉主要是实验室做小型实验，可供工矿企业、大专院校、科研单位的实验室作为化学元素分析和小型钢件的淬火、退火、回火等高温热处理用；还可作金属、石器、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。
二、产品参数
型号：SX2-4-10
加热方式：四面加热丝
仪表最高温度范围：1000℃
温度分辨率：1℃
温度波动度：±5℃
升温时间：90分钟
炉膛材质：硅酸铝
加热原件：合金丝
额定功率：4KW
外壳材质：冷轧钢板
温度控制：双列数显管,PID
容量：7L
电压（50/60Hz）额定电流：AC220V18A
工作室尺寸（深*宽*高）：300*200*120mm
外形尺寸（深*宽*高）：675*465*640mm
净重/毛重：108/117kg
控制器规格：KSW-6-12
控制器包装尺寸：415*340*210mm
净重/毛重：4.5/5.1kg
三：装箱清单
1、 电阻炉1台
2、 电炉产品说明书1份
3、热电偶1支
4、补偿导线2米
5、产品合格证1份
6、温度控制器1台
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